企业用户登录

1、新增设备类型（id，设备类型名称，设备类型描述，设备型号，厂家），修改，删除（标记不进行物理删除）

2、设备类型绑定测点值（status，温度，电流，电压，功率），测点名约定好，阈值设定好，测点启用监测报警。修改，删除（标记不进行物理删除）

3、通过设备类型生成设备

（1）单个新建（选择设备类型，设备ID，设备名称，设备创建时间，设备位置，设备序列号…）

（2）批量新建（）

（3）批量导入（）

4、设备修改绑定测点值，设备详情查看，设备编辑，设备删除（标记不进行物理删除）

5、获取设备的apiKey，设置接收测点数据的协议，来源

6、设备地图

7、设备报警设置，设备启用监测报警，报警方式设置，报警接收人信息设置。

8、设备报警记录